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Москва
Оценка опасностей воспламенения (взрыва) проводится для следующей продукции:

Изготовитель:	
Юридический адрес изготовителя:	

























Применение
Продукция предназначена для… 
Продукция применяется во взрывоопасных средах по газу, пыли, горючих волокон и взвесей по ГОСТ 31441.1, во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.
Климатическое исполнение изделий УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150.

Конструкция
Конструкция продукции исключает воспламенение (взрыв) горючих веществ даже в случае ожидаемой неисправности.
Продукция выдерживает расчётные нагрузки и уровни вибрации, возникающие в процессе эксплуатации изделия.
Безопасность применения продукции в потенциально взрывоопасных средах обеспечивается следующими средствами и мерами обеспечения взрывозащиты:

Оценка опасностей воспламенения
Оценка опасностей воспламенения согласно ГОСТ 31441-1 (п. 5.4) показывает, что по анализу конструкции и результатам испытаний по определению температурных классов при нормальном режиме эксплуатации активные источники воспламенения отсутствуют.









Отчет по оценке опасностей воспламенения представлен в таблице 2.
Таблица 2 - Отчет по оценке опасностей воспламенения
	Потенциальный источник воспламенения
	Меры контроля, применяемые для предотвращения активизации источников воспламенения
	Применяемые стандарты и инструкции

	Нормальный режим эксплуатации
	Ожидаемая неисправность
	
	

	1
	2
	3
	4

	Разряд электростатического электричества
	-
	Риск разряда электростатического электричества отсутствует. 
	ГОСТ 31441-1 (п. 7.4)

	Соударение между элементами из легких металлов и сталью, покрытой ржавчиной
	-
	В материале или других открытых поверхностях устройств, которые могут входить в контакт с покрытым ржавчиной железом, не содержится магния или титана
	ГОСТ 31441-l  (paздел 8)

	Механическая прочность
	
	Продукция проходит испытание на ударостойкость согласно ГОСТ 31441-l
	ГОСТ 31441-1(п. 13.3)

	
	a) наличие твердых частиц между частями, элементами инструмента
	Наличие твердых частиц может привести к износу вплоть до заклинивания 
	ГОСТ 31441-1 (раздел. 13) Вид взрывозащиты конструкционной безопасностью «с»

	Нагретые поверхности
	
	Продукция не способна  разогревать смеси выше температуры их самовоспламенения, уменьшенной на 10 °C
	

	Пламя, горячие газы, горячие частицы
	
	Риск воспламенения отсутствует, т.к.  продукция не используется при температуре 1000 °С
	

	Искры, образованные механическим путем
	
	Риск воспламенения отсутствует
	п. 5.3.4 ГОСТ 31438,1-2011(EN 1127-1:2007)

	Электрическое оборудование
	
	Риск воспламенения отсутствует 
	

	Блуждающие электрические токи, катодная защита от коррозии
	
	Риск воспламенения отсутствует
	

	Удары молнии
	
	Продукция не допускается применять в условиях, где она может быть подвергнут ударам молнии. 
	Идентификация опасностей воспламенения в п. 5.3 8 ГОСТ 31438.1-2011(EN 1127-1:2007)

	Электромагнитные волны
	
	Риск воспламенения отсутствует
	Идентификация опасностей
воспламенения представлена в п. 5.3 9-5.3.10
ГОСТ 31438.1-2011(EN 1127-1:2007)

	Ионизирующее излучение
	
	Риск воспламенения отсутствует
	Идентификация опасностей
воспламенения представлена в п. 5.3 11
ГОСТ 31438.1-2011(EN 1127-1:2007)

	Ультразвуковые волны
	
	Риск воспламенения отсутствует
	Идентификация опасностей
воспламенения представлена в п. 5.3 12
ГОСТ 31438.1-2011(EN 1127-1:2007)

	Адиабатическое сжатие и ударные волны
	
	Риск воспламенения отсутствует
	

	Экзотермические реакции
	
	Риск воспламенения отсутствует
	



Определение вида взрывозащиты
Маркировка продукции:
Классы:
II - оборудование, предназначенное для применения во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок (категория смеси - II по газу);
III - оборудование, предназначенное для применения во взрывоопасных пылевых средах (категория смеси - II по пыли ) в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011).



Уровень взрывозащиты:
Классификация уровней взрывозащиты приведена в таблице 3.
[bookmark: _GoBack]Таблица 3
	Уровень взрывозащиты
	Взрывоопасные среды
	Зона
	Также зоны
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